
**Список изменений в bCAD4 1481**


1. Доработано редактирование из «Отчёта».
2. Инструмент «Закрыть кромкой».



Позволяет закромить все торцы, на которые не нанесена кромка.


Есть фильтры – на какие именно типы панелей мы будем наносить кромку.

1. Инструмент «Покрытие материалом»



Предназначен для нанесения на лицевую или тыльную стороны панели материала покрытия. Например, собирались делать изделие из ЛДСП, но потом отчего-то решили сделать из МДФ. Сам материал сердцевины заменить несложно, но затем приходится редактировать каждую деталь и назначать, например, краску на лицевую и тыльную поверхности. Инструмент же позволяет сделать эту операцию со всеми деталями зараз.


1. Инструмент «Экспорт в CSV».



Сортирует детали по материалам и каждый материал записывает в отдельный файл.

Предназначен для передачи в другие системы.

У инструмента есть ряд настроек:



1. Правка ошибок.